Amplifier

1. 사  양

- 정격출력

· 8Ω(스테레오)	: 1000W+1000W

· 4Ω(스테레오)	: 1900W+1900W

· 2Ω(스테레오)	: 3000W+3000W

· 8Ω(브릿지모노)	: 3400W

· 4Ω(브릿지모노)	: 5200W

- 주파수 특성 @±0.3dB Output Level 10W	: 20Hz~20KHz

- Output Power

· 8Ω로드	: 950W+950W

· 4Ω로드	: 1700W+1700W

· 8Ω로드	: 2550W+2550W

· 8Ω(브릿지모노)	: 3200W

· 4Ω(브릿지모노)	: 5000W

- Signal to Noise

· Input 600Ω	: -119dB

· Input 600Ω 8Ω로드	: -65dB

- 댐핑	: 400Hz,8Ω	>700

- Slew Rate	: STEREO FULL	49V

- 보호회로	: Circuits	:In-Rush Current, Short circuit, Thermal

- 인디케이터

· Signal -30dB	: Green

· Power	: Green

· Temp	: Red/Orange

· Protection	: Red

· Peak	: Red

· Bridged mono	: Yellow

- 전면부

· LED	: Indicators

· Switch	: AC Power Switch

· Volume	: Volume Contrls

- 전면부

· Inputs	: Combo Jacks

· Link	: XLR Jacks

· Outputs	: Binding Posts NL-4 Style Speaker

· 크로스오버	: Crossover HPF/LPF

- 냉각방식	: Fan	:Low Speed-Valiable-Hi

- 소비전력	: 3200W

- 외형(W×H×D)	: 483×132×475mm(3구)

- 중량	: 20Kg

- 사용전원	: 220VAC/60Hz

◎ MA-6000 및 동등 이상품