Amplifier

1. 특  징

-  2Ohm로드에서도 안정적으로 보호회로를 갖춘다.

- 출력측에 어떤 변화에 의하여 DC전압이 발생되었을 때 앰프와 스피커를 자동적으로 분리시켜 보호하여 준다.

- 필요한 방열수준으로 열에 의한 보호를 두 개의 송품(DC FAN)이 여러 가지 변화로 제공해준다.

- 트랜스의 자체 발열온도가 기존 지정온도 이상일 때 자동으로 전원은 차단시켜 트랜스와 앰프를 보호한다.

- 외부의 급격한 변화나 앰프내부 정전압 회로에 이상이 발생될 때 전원장치가 차단된다.

- 트로이달 트렌스포머방식으로 오버로드에 강하다.

2. 사  양

- 정격 출력 :

8Ω(Stereo)	: 225W+225W

4Ω(Stereo)	: 380W+380W

2Ω(Stereo)	: 450W+450W

8Ω(Bridged mono)	: 670W

4Ω(Bridged mono)	: 900W

- 주파수 특성 Output Level10W	: 20Hz~20KHz

- Signal to Noise Input 600Ω	: -105dB

- 댐핑 : 1KHz,8Ω	: >550

- 후면 판넬 콘넥터	입력부	: Combo Jacks

링크	: XLR Jacks

출력부	: Binding Posts

- 냉각방식	: Forced Air Cooling Dual Variable Speed

- 소비전력	: 330W

- 외형(W×H×D)mm	: 482×88×385

- 중량(Kg)	: 13Kg

- 사용전원	: 220VAC/60Hz

▶ MA-900 및 동등 이상품