Amplifier

1. 사  양

Maximum power @ 1Khz with 1% T.H.D

8Ω(Stereo)	: 250W+250W

4Ω(Stereo)	: 350W+350W

2Ω(Stereo)	: 450W+450W	8Ω(Bridged mono)	: 700W

4Ω(Bridged mono)	: 900W

Frequency Response(1W@1m)	: 20Hz-20KHz

THD	20~20KHz 8Ω	: 0.03%

Signal to Noise Input 600Ω	: -105dB

Damping Factor 1KHz, 8Ω	: >400

Slew Rate	8Ω Full Swing	: 45V/µsec

Input Sensitivity	: 0.775V/ 1.0V / 1.4V

Input Impedance	: 20KΩ

CLASS	: AB CLASS

Protection Circuit	: Short circuit, Thermal, Open circuit,

R F Protection Load protected against DC faults

Power Consumption	: 550W

Dimensions(W×H×D)	: 482×88×441mm

Weight	: 11.5Kg

Power Source	: 220VAC/60Hz

◎ MA-900-V2 및 동등 이상품