Mixer

1. 기  능

8채널(mic) 파워드믹서로 USB레코딩 및 플레이어가 가능해야 한다.

2. 사  양

입력채널감도

MIC	-60dB

STEREO CH 입력	-40dB

EFX SEND	-20dB

EFF,RETURN	-20dB

EQ	HI	±15dB / 12KHz

MID	±15dB / 250Hz

LOW	±15dB / 80Hz

출력	300W x 2 @ 4ohm

소비전력	500W

T.H.D	0.1%이하

사용전원	AC220V / 60Hz

중량	12Kg

외형	440(W) x 280(H) x 290(D) mm

◎ MA600USB V2및 동등 이상품