Amp

1. 기  능

고출력 4채널 파워앰프로 안정적인 쿨링 시스템과 경고 시스템이 작동되어야 한다.

2. 사  양

RMS power out(@1Khz with 1% T.H.D)

8Ω (Stereo)	1300watt x 4ch

4Ω (Stereo)	2100watt x 4ch

2Ω (Stereo)	2500watt x 4ch

8Ω (Bridged Mono)	4200watt x 2ch

4Ω (Bridged Mono)	5000watt x 2ch

Frequency Response (@ ± 0.3dB) (Output Level) 1W	: 6.8Hz ~ 34KHz

Signal to Noise (Input 600Ω)	-112dB

Input Impedance	20KΩ

THD	20~20KHz 8Ω< 0.1%

Damping Factor 1KHz. 8Ω	>700

Cooling	Two fans,front-to-rear-airflow.

Temperature Controlled Speed

CLASS	SMPS + DIGITAL

Dimensions (WxHxD)	482 x 88 x 358 mm

Wight	12Kg

Power Source	220VAC/60Hz

◎ MA8400Q및 동등 이상품