외부안테나

1. 기  능

RF 신호를 증폭하여주는 Booster Amp가 내장되어 Ant.에서 수신기 까지의 선로 손실분을 보상하여 줍니다.

Amp의 전원은 수신기 또는 Antenna Splitter에서 공급되어야 한다.

RF 신호의 감도를 조정하여 주는 ATT 3단계 Switch가 부착되어 수신기에 적절한 전계강도를 공급하여 주어야 한다.

불필요한 RF신호의 간섭을 막아주는 Filter를 채용하여 혼신으로 인한 잡음을 막아줄 수 있어야 한다.

2. 사  양

- Operating Frequency	: 925.000 ~ 937.500 ㎒

- Antenna Gain	: +8㏈m

- Antenna Type	: DIPOLE ANTENNA

- Gain Attenuator	: 0㏈ / -10㏈ / -20㏈

- VSWR	: Less than 26㏈

- Input Impedance	: 50Ω

- Output Impedance	: 50Ω

- Power Supply	:  DC 12V

- Dimension (W x H x D)	: 104 × 139 × 126 (㎜)

- Weight	: 265g

◎ MEA909 및 동등 이상품