Equalizer

1. 기  능

31밴드 그래픽 이퀄라이저로 피드백 디스플레이가 가능해야 한다.

로패스 필터와 하이패스 필터가 내장되어 있어야 한다.

2. 사  양

Input Section

- Input Impedance	: 10kOhm, electronically balanced

- Maximum Input Level	: >+20dBu

- CMRR	: >-40dB @1kHz

Output section

- - Output Impedance	: < 50 Ohms, electronically balanced

Maximum Output Level	: >+20dBu into 600 Ohms

Filters

- HP filter control	: OUT to 250Hz @ 12dB/octave

- LF contour	: +/-6dB shelving @ 50Hz 6dB/octave

- HF contour	: +/-6dB shelving @ 14kHz 6db/octave

- FREQUENCY bands	: +/-15dB on ISO centres with a Q of 4

General Performance

- Frequency Response	: 5Hz to 45kHz +/-1dB

- Noise	: <-94dBu 22Hz to 22kHz

- Dynamic Range	: > 115dB

- Cross Talk	: >-80dB @1kHz

- Distortion                     : <0.005%THD (80kHz measurement BW)20Hz-20kHz.  - 사용전원	: AC220V / 60Hz

- 소비전력	: 20W

- 중량	: 3Kg

- 외형	: 482(W) x 132(H)x 190(D) mm

◎ MEQ-231 V2 및 동등 이상품