Wireless Microphone Systems

1. 기  능

900MHz 33채널로 PLL 자동 채널 변경 시스템 기능이 있어야 한다.

LCD창을 통하여 컨트롤 할 수 있어야 하며, 수신기내의 마이크 밧대리 잔량 표시와 거리표시 기능이 있어야 한다.

2. 사  양

수신기

- Frequency Rang	: 925 ~ 937.5MHz

- Max Channel Number	: 33 Ch

- Sensitivity	: <-102dBm

- Peak Deviation	: +-55KHz

- Frequency Response	: 60Hz ~ 18KHz

- Signal=to-noise Ratio	: >105dB

- THD	: <0.8%

- Dynamic Range	: >95dB

- Audio Output Level	: 8dBu max

- Power Supply	: 12V DC/1A

- Dimensions	: 212x160x44mm

- Weight	: 900g

무선벨트팩

- Frequency Rang	: 925 ~ 937.5MHz

- Max Channel Number	: 33 Ch

- Peak Deviation	: +-55KHz

- RF output Power	: 10/5mW

- Spurious Rejection	: >55dBc

- Frequency Response	: 60Hz ~ 18KHz

- Signal=to-noise Ratio	: >102dB

- THD	: <0.5%

- Max Input Voltage	: 1000mV

- Power Supply	: 2x1.5V(AA)

- Operating Time	: >8h

- Dimensions	: 96x64x23mm

- Weight	: 90g

◎ MW-925HS 및 동등 이상품