Wireless Microphone Systems

1. 기  능

900MHz 33채널로 PLL 자동 채널 변경 시스템 기능이 있어야 한다.

LCD창을 통하여 컨트롤 할 수 있어야 하며, 수신기내의 마이크 밧대리 잔량 표시와 거리표시 기능이 있어야 한다.

2. 사  양

수신기

RF Frequency range	: 925 ~ 937.5Mhz

Receiver principle	: True diversity

Antenna connector	: 2 BNC. 50Ω

Usable channels	: 33ch

Frequency bandwidth	: 40MHz

Sensitivity	: <-104dBm

Signal-to-noise ratio	: >110dB (A)

Distortion	: <0.5%

Audio output level	: 10dBu max

Dimension	: 210 * 160 * 44 mm

Weight	: 1150g

Power Supply	: DC 12-18V 500mA

벨트팩송신기

RF Frequency range	: 925 ~ 937.5Mhz

Pick up pattern	: Cardioid

Frequency bandwidth	: 40MHz

Squrious Rejection	: >60dBc

Frequency deviation	: ±60KHz

Audio response	: 20Hz~20KHz

Signal-to-noise ratio	: >105dB (A)

THD	: <0.5%

Dimension	: 84 x 65 x 24 mm

Weight	: 88g

◎ MW-9500T 및 동등 이상품