Wireless mic system

1. 기  능

16채널로 900MHz PLL자동 채널 변경 IR 시스템 기능이 있어야 한다.

끊김없는 긴거리의 다이버스티 방식으로 혼선이 없어야 한다.

2. 사  양

리시버

Audio Input Level Max	XLR connector(into 600Ω load : -12dBV)

1/4inch connector(into 3000Ω  load) :-18dBV

Sensitivity	<-90dB

Image Rejection	>60dB

Output Impedance	XLR connector : 200Ω

Gain Adjustment Range	1/4inch connector 1 kilΩ

Dimension(H x W x D)	27 x 169 x 69mm

Weight	350g

벨트팩

Audio Input Level Max	0dBV max at mic gain position

+10dBV max at 0dB gain position

+20dBV max at -10dB gain position

Input Impedance	470 kilΩ

Gain adjustment Range	30dB

Battery Requirements	>10 hours(Alkaline)

Batteries Battery Life	2”AA”(Alkaline)

Dimension(H x W x D)	105 x 65 x 23mm

Weight	80g

◎ MW90T 및 동등 이상품