Speaker

1. 기  능

본 기기는 18인치로 구성된 듀얼 우퍼스피커로서, 높은 명료도와 자연스러운 사운드를 얻을 수 있어야 한다. 18mm 합판과 인클로저로 되어 깨끗한 보컬 주파수 특성, 낮은 레벨에서 높은 레벨까지 왜곡이 없고, 음질 변화 없이 재생할 수 있어야 한다. 생음악, 음악 재생 및 연설을 포함하여 다양한 공간에서 적절하다.

2. 사  양

- Freq. range(-3dB)	: 28Hz - 1kHz

- Sensitivity(1W@1m)	: 98 dB

- Maximum SPL @ 1m	: 128.5 dB

- LF subsystem	: 2 X 18"

- HF subsystem	: -

- Impedance	: 8 ohm (LF1 : 8ohm / LF2 : 8ohm)

- Power rating(RMS/PROG/PEAK): 1400/2800/5600 W

- Dispersion (H X V)	: -

- Connectors	: 2 X NL4 Speakon

- Dimensions mm (H X W X D)	: 1080 X 553 X 700

- Weight	: 55 kg

▶ UML-1528S 및 동등 이상품