전원분배기

1. 기  능

본 기기는 8채널에 순차적으로 전원이 공급되어야한다.

순차시간(0.2~5sec)을 조절할 수 있어야한다.

2개 이상의 기기가 서로 연동하여 동작될 수 있도록 링크단자가 있어야한다.

외부 전원과의 연결은 터미널 방식을 사용하며, 공급전압에 대한 표시 기능을 갖추고 있어야 한다.

마지막 8번 채널은 용도에 따라 상시로 전원이 가능하도록 선택 버튼이 있어야한다.

외부에서 전원 스위치를 조작할 수 있도록 리모트 단자가 있어야한다.

2. 사  양

- Sequence time control	: 0.2~5sec available

- Link	: Total 16H available

- 로딩	: Max 3000W / 채널

- 외형(WxHxD)mm	: 482x88x280

- 중량	: 4Kg

- 사용전원	: 240V,60Hz

◎ MPS8 및 동등 이상품