Speaker

1. 기  능

- 1000W AES 출력으로 중역, 저역을 구동

- 60° x 40° 방사각을 갖는 2" 혼 트위터로 대형 실내 공연장에 적합

- DHF Beamer는 고역대의 스펙트럼에서 발생하는 감쇄현상을 보상

- 힘이 넘치는 중음역대의 PA장비에 적합

- 2개의 12"조합은 넓은 수평 방사각도와 Long Throw 특성의 좁은 폭의 수직 방사각도를 유지

- 실내 스타디움 같은 장소의 Installation용

- 스탠드 사용시, Vocal과 Speech용도

- 2-way 방식의 Subwoofer를 추가하면, 작고 다재 다능한 PA System을 구성

- 스피커 수평 설치시, 2"혼과 DHF를 90°로 설치 가능

2. 사  양

- Type / Drivers	: 3way/2 x 12” + 2” + DHF

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 1,100/1,500W

- Max.recommended.Amplifier	: 1,200W

- SPL.Peak	: 137dB @ 1meter

- Frequency range	: 55Hz-30kHz

- Coverage With DHF	: 60°x40°/120°x40°

- Impedance	: 4Ω

- Crossover frequencies	: VariField®

- Dimension(W x H x D)	: 430 x 990 x 500mm

- Weight	: 52kg

◎ AF212.2 및 동등 이상품