Speaker

1. 기  능

이 스피커는 단단하고 능률성이 높고, 1개의 12” 베이스와 90°x 60°의 방사각을 갖고있는 1” 드라이버 혼을 사용해야 한다. 깨끗하고 원음에 충실하며 쭉 뻗어나는 고 역대와 깊고도 힘있는 저 역대를 구동해야 한다. “Variable Cluster” 방식을 채택하여 다양한 위치로 설치 할 수 있어야 한다.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2way/1 x 12” + 1”

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 400/700W

- Max.recommended.Amplifier	: 475W

- SPL.Peak	: 130dB @ 1meter

- Frequency range	: 65Hz-19kHz

- Coverage With DHF	: 90°x60°

- Impedance	: 8Ω

- Crossover frequencies	: 2 kHz

- Dimension(W x H x D)	: 380 x 590 x 350mm

- Weight	: 22.5kg

◎ FD12_1 및 동등 이상품