Speaker

1. 기 능

15” 모니터로서, 타원형 혼을 장착되며 무대에서 사용할 때 편의성을 도모하기 위하여 45°의 기울기로 눕힐 수 있어야 한다. 음의 방사능력은 깨끗한 원음의 소리에 충실 하도록 설계되며, 무대 위에서 자유롭게 위치를 바꾸어 설치 할 수 있어야 한다.

12” 모니터와 비교할 때, 주파수 응답 특성은 매우 부드럽고 구김이 없을 뿐만 아니라, 저역 부분에서의 안전성을 보여야 한다. 피드백의 처리가 가능해야 한다.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2way/1 x 15” + 1”

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 400/600W

- Max.recommended.Amplifier	: 600W

- SPL.Peak	: 131dB @ 1meter

- Frequency range	: 60Hz-18kHz

- Coverage With DHF	: 90°x60°

- Impedance	: 8Ω

- Crossover frequencies	: 3kHz

- Dimension(W x H x D)	: 490 x 650 x 400mm

- Weight	: 21kg

◎ Palco15.1MS 및 동등 이상품