Speaker

1. 기 능

600W 2 Way 2 x 12” 베이스 유니트와 1 x 1” 드라이버/혼(90° x 60°의 방사각)을 사용해야 한다 12” 베이스 유니트 2개를 사용하여 깨끗하고 힘이 있는 중역을 재생할 수 있어야 한다. 낮은 SPL을 구동할 경우는 Full Range구동이 가능하며, 좀더 높은 SPL을 추구할 경우에는 PALCO 18SUB 1대 또는 2대의 PALCO 15SUB와 같이 사용하여야 한다.

이 시스템은 간이 디스코 데크에서 Side Fill, Drum Monitor 그리고, 물론, 전천후 PA 스피커로 사용할 수 있어야 한다.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2way/2 x 12” + 1”

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 700/1,000W

- SPL.1w/1m	: 102dB

- SPL.Nom.Power	: 126dB

- SPL.Cont.Progr.	: 129dB

- SPL.Peak	: 132dB

- Frequency range	: 60Hz-18kHz

- Coverage With DHF	: 90°x60°

- Impedance	: 4Ω

- Crossover frequencies	: 3.5 kHz

- Dimension(W x H x D)	: 390 x 880 x 590mm

- Weight	: 28kg

◎ Palco212.1 및 동등 이상품