Speaker

1. 기  능

밴드나 클럽, 혹은 소규모 음향 시스템을 구축할 수 있는 통합 PA 모니터 시스템인 트위스터는 위쪽의 스피커와 아래쪽의 우퍼를 별도의 케이블로 연결하지 않아야 한다. 또한 총 6 개의 스피커에서 중고역으로 사용되는 4 개의 스피커 중 2 개는 필요에 따라서 스테이지 모니터로 사용이 가능하며, 작은 규모의 공연에도 사용할 수 있어야 한다.

2. 사  양

TWISTER TOP

- Nom. Input Power AES/Cont.(W)	:125/200W

- Max. Recommend. Amp Power. W.RMS:150 W

- SPL. 1w @ 1m	:96 dB

- SPL. Nominal Power	:115 dB

- SPL. Cont. Programmed	:118 dB

- SPL. Peak	:121 dB

- Frequency Range	:100 Hz – 30 kHz

- Coverage with DHF	:120° x 60°

- Impedance	:8 Ω

- Crossover Frequencies	:5 kHz

- 크 기 (W x H x D)	:245 x 360 x 245 mm

- 무 게 (Kgs)	:9 Kg

- 색 상	:Anthrazit Grey

TWISTER SUB

- Nom. Input Power AES/Cont.(W)	:500/700W

- Max. Recommend. Amp Power. W.RMS:500 W

- SPL. 1w @ 1m	:99 dB

- SPL. Nominal Power	:123 dB

- SPL. Cont. Programmed	:126 dB

- SPL. Peak	:129 dB

- Frequency Range	: 40 Hz – 250 kHz

- Coverage with DHF	: na

- Impedance	:8 Ω

- Crossover Frequencies	:150 Hz

- 크 기 (W x H x D)	:500 x 410 x 500 mm

- 무 게 (Kgs)	:19 Kg

- 색 상	:Anthrazit Grey

◎ TWISTER12.6 및 동등 이상품