Speaker

1. 기  능

-본 스피커는 5.25” ×2개의 유닛과 1”Titanium tweeter로 구성된 2way플레인지 스피커이다. 판어레이 시스템으로 15mm의 High intensity wood를 사용하여 높은 명료도와 맑은 소리의 재생을 자랑한다.

90°×90°의 지향각도로 넓은 지향각을 가지며, 특히 스피커에 강한 주파수 특성을 가지고 있어 청중들에게 높은 명료도와 자연스러운 사운드를 전달할 수 있다.

어떤 장소에나 쉽게 천정 및 벽에 부착할 수 있도록 플라잉포인트가 내장되어 있다.

강당이나 각종 라이브음악 연주 및 스피치용으로 사용시 좋은 효과를 얻을 수 있다.

본 스피커는 “enlayered”시스템 적용을 위하여 “enlayered”특허가 인증된 제품이다.

2. 사  양

- Freq range(-6dB)	: 90Hz-25kHz

- Sensitivity(1W@1m) HF	: 93/108/114dB

- Senitivity(1W@1m)  LF	: 89.5/110.5/116.5dB

- LF subsystem	: 5.25” ×2

- HF subsystem	: 1”Titanium tweeter

- Impedance	: 8ohm

- Power rating(RMS.PROG/PEAK): 120/240/480W

- Dispersion(H×V)	: 90°×90°

- Connectors	: 2×NL4 Speakon

- Dimensions mm(H×W×D)	: 490×180×180mm

- Weight	: 12kg

◎ EPA-120 및 동등 이상품