Panel Speaker

1. 기  능

- 분포모드형(액자형)의 고성능 스피커 시스템으로 액자형 판 스피커가 진동하여 360도의 무지향으로 재생해야 한다.

- 중, 고음의 주파수를 재생하며, 간접성 음파와 비상관음을 재생할 수 있어야 하며, 2개이상의 스피커가 재생시 발생되는 파괴주파수는 재생하지 않고 비파괴 반사 주파수를 재생해야 한다.

- 릴리즈의 응답이 좋으며 가볍고 플랫해야 한다.

- "CXD" 시스템 적용을 위하여 "CXD"특허가 인증된 제품이다.

2. 사  양

- Freq range(±3dB)	: 600Hz ~ 6KHz

- Axial Sensitivity(dB SPL,1W@1m)	: 91dB

- Impedance	: 8 ohms

- RMS/Program	: 40W/80W

- Dispersion(H×V)	: 360 ˚

- Dimensions mm(H×W×D)	: 454×241×60mm

- Net Weight	: 3.5kg

◎ FD-2 및 동등 이상품