Panel speaker

1. 특  징

- 분포모드형(액자형)의 고성능 스피커 시스템으로 액자형 판 스피커가 진동하여 360도의 무지향으로 재생해야 한다.

- 중, 고음의 주파수를 재생하며, 간접성 음파와 비상관음을 재생할 수 있어야 하며, 2개이상의 스피커가 재생시 발생되는 파괴주파수는 재생하지 않고 비파괴 반사 주파수를 재생해야 한다.

- 릴리즈의 응답이 좋으며 가볍고 플랫해야 한다.

- "CXD" 시스템 적용을 위하여 "CXD"특허가 인증된 제품이다.

2. 사  양

- Frequency response(±3dB)	: 200Hz~6kHz

- Power(RMS/PEAK)	: 80/160W

- Impedance	: 8 Ω

- Coverage(H×V)	: 360°

- SPL	: 94dB

- Dimensions(WHD)	: 500×300×70mm

- Weight	: 5.04 kg

▶ FD-4 및 동등 이상품