Speaker

1. 기  능

본 기기는 6.5인치로 구성된 소형 라우드스피커로서, 높은 명료도와 자연스러운 사운드를 얻을 수 있어야 한다.

2. 사  양

- Freq.range(1W@1m)	: ±3dB	: 90Hz~20KHz

: -10dB	: 70Hz~22KHz

- Axial sensitivity SPL,1W@1m(dB)	: 90dB

- Impedance	: 8ohm

- Power rating (PROG/PEAK)	: 120/240W

- Calculated Max Output(dB SPL@1m)	: Full Range peak	: 117dB

: Full Range Long term	: 111dB

- Nominal Coverage Angle(/-6dB points): Horizontal 90˚ x Vertical 90˚

- System configuration	: Two-way full range

- Powering	: Passive

- LF subsystem	: 6.5” Woofer x 1

- HF subsystem	: 1”HF(system protection circuit)

- Enclosure Materials	: ABS/Black/White

- Connectors	: Blinding post

- Hardware	: Wall mount bracket

- Waterproof system	: IP65

- Weight	: 3.7 kg(Gross : 5 Kg)

- Dimension(W x H x D)	: 210 x 310 x 194mm

◎ MS60 및 동등 이상품