Speaker

1. 기  능

본 기기는 8인치 우퍼로 구성된 2way 스피커로서, 높은 명료도와 자연스러운 사운드를 얻을 수 있어야 한다. 18mm 합판과 인클로저로 되어 깨끗한 보컬 주파수 특성, 낮은 레벨에서 높은 레벨까지 왜곡이 없고, 음질 변화 없이 재생할 수 있어야 한다. 생음악, 음악 재생 및 연설을 포함하여 다양한 공간에서 적절하다.

2. 사  양

- - Freq.range(-3dB)	: 90Hz - 19kHz

- Sensitivity(1W@1m)	: 95dB

- Maximum SPL @ 1m	: 120 dB

- LF subsystem	: 2×8

- HF subsystem	: 1.4HF

- Impedance	: 4ohm

- Power rating (RMS/PROG/PEAK)	: 300 / 600 / 1200 W

- Dispersion (H × V)	: 90° × 75°

- Connectors	: 2×Neutrik NL4 Speakon

- Dimensions (H×W×D)	: 638×270×207.6mm

▶ UT-3082 및 동등 이상품