Speaker

1. 기  능

- 중소형크기의 실내에서 사용

- 12"+2"+DHF Beamer의 조합으로 최저 주파수대에서 최고 주파수대를 망라

- 스탠드 사용시, Vocal과 Speech 용도

- 2-way 방식의 Subwoofer를 추가하면, 작고 다재 다능한 PA System을 구성

- 스피커 수평 설치시, 2"혼과 DHF 를 90°로 설치 가능

2. 사  양

- Type / Drivers	: 3way/1 x 12” + 2” + DHF

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 600/800W

- Max.recommended.Amplifier	: 650W

- SPL.Peak	: 134dB @ 1meter

- Frequency range	: 65Hz-30kHz

- Coverage With DHF	: 60°x40°/120°x40°

- Impedance	: 8Ω

- Crossover frequencies	: VariField®

- Dimension(W x H x D)	: 430 x 650 x 400mm

- Weight	: 29kg

◎ AF12.2 및 동등 이상품