Speaker

1. 기  능

- 힘찬 저역, 선명한 중역과 깨끗한 고역을 재생 할 뿐만 아니라 강력한 SPL을 구동.

- 1,000W AES의 출력으로 대형 홀, 이동 디스코텍, PA 또는 Sidefill 모니터로 사용.

- AF 215SUB또는 AF 18E SUB와 함께 테크노 행사에서 충분한 음향지원이 가능.

- 스탠드 사용시, 주파수 응답 대역이 40Hz-30kHz로 순회공연 장비로 적합

- VariField 전환 시스템으로, 어떠한 장소에서도 소리와 방사각도 성능을 완벽하게 조화시킴.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 3way/2 x 15” +2” + DHF

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 1,500/2,200W

- Max.recommended.Amplifier	: 1,600W

- SPL.Peak	: 139dB @ 1meter

- Frequency range	: 35Hz-30kHz

- Coverage With DHF	: 60°x40°/120°x40°

- Impedance	: 4Ω

- Crossover frequencies	: VariField®

- Dimension(W x H x D)	: 530 x 1,135 x 500mm

- Weight	: 65kg

◎ AF215.2 및 동등 이상품