Speaker

1. 기 능

소형 2 Way 스피커로 8” 유니트를 사용하여 250W RMS의 출력과 95 dB이상으로 58Hz까지  직선형 주파수 응답 특성을 갖고 있어야 한다. 1” 유니트에 고온 방지용 Nomex로 권선하며, 합성수지 혼을 사용하여 직진성을 확보해야 한다.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2way/1 x 8” + 1”

- Nom. Input Power AES/Cont.(W)	: 250/500W

- Max.recommended.Amplifier	: 300 W

- SPL. Peak	: 123 dB @ 1meter

- Frequency Range	: 75 Hz – 15kHz

- Coverage with DHF	: 60° x 60°

- Impedance	: 8 Ω

- Crossover Frequencies	: 4kHz

- Dimension (W x H x D)	: 270 x 390 x 260 mm

- Weight	: 11 Kg

◎ Cope8.1 및 동등 이상품