Line Array Speaker

1.기  능

라우드 스피커를 장착한 2way 패시브 라인 어레이 시스템이어야 한다.

5"우퍼 3개와 0.8"네오디뮴 드라이버를 사용하여 90Hz의 저음부터 22kHz에 이르는 높은 고역까지 평탄한 주파수 응답 특성을 제공해야 한다. 또한 뛰어난 방사율을 제공하며, 거리가 멀어지더라도 언제나 선명한 사운드를 멀리까지 전달할수 있어야 한다.

디스코텍, 극장, 세미나 현장 등에서 중소규모 라이브 시스템을 완벽하게 구성할 수 있어야 한다.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2way/3 x 5”+0.8”

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 400/580W

- Max.recommended.Amplifier	: 450W

- SPL.Peak	: 132dB

- Frequency range	: 90Hz-22kHz

- Coverage With DHF	: 100°x15°

- Impedance(Low/High)	: 24Ω/8Ω

- Crossover frequencies	: 150Hz/1,500Hz

- Dimension(W x H x D)	: 556 x 134 x 316mm

- Weight	: 14kg

◎ Cubic5 및 동등 이상품