Line Array Speaker

1.기  능

3개의 라우드 스피커를 장착한 2way 패시브 라인 어레이 시스템이어야 한다.

3개의 8"우퍼와 1개의 0.8"네오디뮴 드라이버를 장착하여 70Hz에서 22kHz의 넓은 주파수 특성을 제공할 뿐 아니라 800W의 높은 출력에 대응합니다.

6개의 케비닛을 장착하여 시스템을 완벽하게 구성할 수 있을 뿐만 아니라 설치나 설정이 편리합니다. 중규모 라이브 시스템에 적합하며, 디스코텍, 극장, 콘서트 홀과 같은 대규모 실내 설치에서도 가장 훌륭한 선택 사양을 제공합니다.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2way/3 x 8” + 1.4”

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 920/1,300W

- Max.recommended.Amplifier	: 1,000W

- SPL.Peak	: 139dB

- Frequency range	: 70Hz-22kHz

- Coverage With DHF	: 110°x10°

- Impedance(Low/High)	: 24Ω/8Ω

- Crossover frequencies	: 1,500Hz

- Dimension(W x H x D)	: 835 x 236 x 602mm

- Weight	: 26kg

◎ Cubic8 및 동등 이상품