Speaker

1. 기  능

2개의 8” 베이스와 1개의 1” 혼 드라이버를 사용하는 d’Appolito 방법을 채택하므로 최상의 음질을 재생해야 한다. 음장 폭은 수평적으로는 매우 넓으나 수직 방향으로는 좁기 때문에 어떠한 시스템과 사용해야할 수 있어야 하며, 90°x 60°의 방사각을 갖고있는 1” 드라이버 혼은 90°회전이 가능하므로 캐비닛을 수평 또는 수직의 어떠한 방향으로도 설치가 가능해야 한다.

Full Range용 시스템으로 또는 Subwoofer와 사용 시에는 Satellite용으로 사용가능해야하며, 레스토랑, 다목적 공연장, 교회, 야외 공원 등 수많은 실/내외의 장소에서 사용할 수 있어야 한다.

트위터에는 2중의 과부하 보호장치(Limiter와 Peak Absorber)가 설치되어있어서 안전하게 사용할 수 수있어야한다.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2way/2 x 8” + 1”

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 350/560W

- Max.recommended.Amplifier	: 420W

- SPL.Peak	: 127dB @ 1meter

- Frequency range	: 90Hz-19kHz

- Coverage With DHF	: 90°x60°

- Impedance	: 4Ω

- Crossover frequencies	: 2.5kHz

- Dimension(W x H x D)	: 270 x 610 x 270mm

- Weight	: 17.5kg

◎ FD28_1 및 동등 이상품