Speaker

1. 기 능

12” 소형모니터로서, 깨끗한 원음과 우수한 주파수 응답 특성으로 피드백을 최소화해야 한다.중역 주파수는 폭 넓게 음을 방사할 뿐만 아니라 무대 위에서 자유롭게 위치를 바꾸어 설치 할 수 있어야 한다. 주파수 응답 특성은 소리가 거칠거나 공격적으로 될 수 없게, 부드럽고 균형 있는 음을 재생하도록 설계되어야 한다.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2way/1 x 12” + 1”

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 350/500W

- SPL.1w/1m	: 99dB

- SPL.Nom.Power	: 122dB

- SPL.Cont.Progr.	: 125dB

- SPL.Peak	: 128dB

- Frequency range	: 65Hz-18kHz

- Coverage With DHF	: -

- Impedance	: 8Ω

- Crossover frequencies	: 3.5kHz

- Dimension(W x H x D)	: 390 x 580 x 350mm

- Weight	: 16kg

◎ Palco12.1MS 및 동등 이상품