사   양   서

SPEAKER                    『ST-08』

기 능

본 스피커는 8 inch 2way 스피커로서, 방수처리 되어있으며, 야외 가든 및 공원이나 수목원등에 사용하기 적당하며, 하이파이 사운드의 높은 명료도와 자연스러운 사운드를 얻을 수 있다.

강화플라스틱(FRP) 재질의 인클로저로 쉽게 파손되지 않으며 깨끗한 보컬 주파수 특성, 낮은 레벨에서 높은 레벨까지 왜곡이 없고, 음질 변화 없이 재생할 수 있다.

기 기 특 성

- Frequency Response(1W@1m)

±3dB	: 70Hz~16KHz

-10dB	: 40Hz~20KHz

- Axial Sensitivity(dB SPL,1W@1m) : 92 dB

- Impedance(Ohms)	: 8Ω

- Transformer - Volt            : 100V/15W,30W

- Power Handling Program/peak(Watts) : 30/60

- Calculated Maximum Output(dB SPL@1m)

Full Range peak	: 113 dB

Full Range Long Term	: 107 dB

- Nominal Coverage Angle/-6dB points(Degrees)

Horizontal	: 120º

Vertical	: 120º

- System configuration	: Two-way full range

- Powering	: Passive(LF/HF crossover)

LF subsystem	: 8" Woofer ×1

HF subsystem	: 1"HF

- Weight	: 5.2kg

- Dimensions(W×H×D)	: 425mm×300mm×310mm)