Speaker

1. 기  능

AF 215SUB와 같으나 2개의 18"유니트를 사용하고 출력이 2,000W AES이어야 한다.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2 x 18” subwoofer

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 2,000/2,800W

- Max.recommended.Amplifier	: 2,100W

- SPL.Peak	: 135dB @ 1meter

- Frequency range	: 35Hz-300Hz

- Coverage With DHF	: -

- Impedance	: 4Ω

- Crossover frequencies	: -

- Dimension(W x H x D)	: 530 x 1,135 x 730mm

- Weight	: 85kg

◎ AF218sub 및 동등 이상품