Processor

1. 사  양

주파수대역폭	20Hz-20KHz

오디오입력	HDMI 1,2,3

AUX(XLR) / AUX2(RCA)

오디오출력	7.1 surround

HDMI 오디오입력시 8개출력

AUX1,2 입력시 2개 출력(FL/FR)

비디오입력	HDMI 3개 입력(DJIMI2.0/4K 60Hz)

비디오출력	HDMI 1개 입력(DJIMI2.0/4K 60Hz)

오디오출력 전압	75mv(rms)

신호비잡음	>97dB

왜율	0.01%

전원	DC 12C 3A

◎ MD700AV및 동등 이상품