Speaker

1. 기  능

- 작은 인클로저에서 강력한 출력과 맑고 청명한 사운드를 제공하는 스테이지 모니터 스피커

- 1개의 15"우퍼와 1개의 1" 트위터를 사용

- 명확한 중음과 19kHz까지 도달하는 우수한 고역과 저역대의 모든 주파수 대역에서 다이나믹한 저음을 재생

- 최고의 평탄한 주파수 응답성으로 인하여, 피드백의 위험을 최소화.

- 특수하게 설계된 캐비넷은 2가지의 다른 각도(35°,55°)로 설치 가능.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2way/1 x 15” + 1”

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 600/1,000W

- Max.recommended.Amplifier	: 650W

- SPL.Peak	: 133.4dB @ 1meter

- Frequency range	: 60Hz-20kHz

- Coverage With DHF	: 90°x60°

- Impedance	: 8Ω

- Crossover frequencies	: 2kHz

- Dimension(W x H x D)	: 530 x 675 x 440mm

- Weight	: 18.5kg

◎ AF1504AMS 및 동등 이상품