Speaker

1. 기  능

임피던스 8Ω의 175W 스피커로서, 더욱 강력해진 1” 트위터를 사용하며 캐비닛은 목제로 제작되어야 한다.

2. 사  양

- Type / Drivers	: 2way/1 x 5” + 3/4”

- Nor.inputpower AES/Cont.	: 175/220W

- Max.recommended.Amplifier	: 200W

- SPL.Peak	: 121dB @ 1meter

- Frequency range	: 65Hz-20kHz

- Coverage With DHF	: 110° x 110°

- Impedance	: 8Ω

- Crossover frequencies	: 4 kHz

- Dimension(W x H x D)	: 182 x 265 x 170mm

- Weight	: 4.5kg

◎ F52M 및 동등 이상품